### LVM MEŽA MELIORĀCIJAS SISTĒMAS

|  |  |
| --- | --- |
| **NOSAUKUMS** | LVM\_ MEŽA MELIORĀCIJAS SISTĒMAS |
| **OBJEKTA TIPS** | Elementu klase |
| **ĢEOMETRIJAS TIPS** | Laukums |
| **KOORDINĀŠU SISTĒMA** | LKS\_1992\_Latvia\_TM |

**DATU OBJEKTA ATRIBŪTI**

| **NOSAUKUMS** | **TIPS** | **PRECIZITĀTE** | **PIEZĪMES** |
| --- | --- | --- | --- |
| **FID** | Identifikators  |  | Automātisks identifikators |
| **Shape\*** | Ģeometrija |  |  |
| **SHAPE\_AREA** | Daļskaitlis | 0; 0 | Objekta ģeometriskā platība, m3 |
| **SHAPE\_LEN** | Daļskaitlis | 0; 0 | Objekta ģeometrijas perimetrs metros |
| **SYSTEMNAME** | Teksts | 50 | MMS nosaukums |
| **MIREGION** | Teksts | 5 | Meža infrastruktūras reģiona kods |

**MI REĢIONI**

| **Reģiona kods** | **Reģiona nosaukums** |
| --- | --- |
| **1** | Kurzemes |
| **2** | Latgales |
| **3** | Vidzemes |
| **4** | Zemgales |

**APRAKSTS**

Ģeotelpisko datu slānis satur informāciju par AS "Latvijas valsts meži" meža meliorācijas sistēmām.

Meža meliorācijas sistēma ir specializētu būvju un ierīču kopums ūdens režīma regulēšanai meža zemēs .

*© Datu izmantošanas gadījumā atsauce uz LVM GEO ir obligāta.*